УТВЕРЖДАЮ

 Главный механик-начальник цеха № 5

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Вялькин

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

 на ремонт мягкой кровли гаража легковых автомобилей. Цех № 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п |  Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Приме-чание |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
| 1 |  ГАРАЖ № 6Разборка старого рулонного ковра из 2-х слоев руберойда | м2 | 76.0 |  |
| 2 | Установка Т-образных анкеров под карнизные свесы из полосы толщ.=4мм | шт | 14.0 |  |
| 3 | Установка свесов из оцинкованной листовой стали толщ.=0.7мм. | м/м2 | 9/6.0 |  |
| 4 | Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-150 толщ.=30мм с устройством  | м2 | 60.0 |  |
| 5 | Устройство переходного бортика к парапетам и стене размером =20х20см из раствора М-150 | м/м3 | 16/0.32 |  |
| 6 | Огрунтовка основания кровли битум-ным праймером «Технониколь» под водоизоляционный ковер | м2 | 77.0 |  |
| 7 | Устройство рулонного ковра из 2-х слоёв материала :- Унифлекс -ТПП  - Унифлекс ТКП | м2м2 | 60.060.0 |  |
| 8 | Устройство примыканий к вертикаль-ной стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП с обделкой прижимной планкой из оцинкованной стали толщ.=0.7мм, высотой до =0.5м | м2 | 16.0 |  |
| 9 | Уборка и вывоз мусора на расстояние до 10км |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
| 1 |  ГАРАЖ № 4Разборка старого рулонного ковра из 2-х слоев руберойда | м2 | 45.0 |  |
| 2 | Установка Т-образных анкеров под карнизные свесы из полосы толщ.=4мм | шт | 11.0 |  |
| 3 | Установка свесов из оцинкованной листовой стали толщ.=0.7мм. | м/м2 | 7/3.5 |  |
| 4 | Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-150 толщ.=30мм с устройством  | м2 | 45.0 |  |
| 5 | Устройство переходного бортика к парапетам и стене размером =20х20см из раствора М-150 | м/м3 | 13/0.26 |  |
| 6 | Огрунтовка основания кровли битум-ным праймером «Технониколь» под водоизоляционный ковер | м2 | 59.0 |  |
| 7 | Устройство рулонного ковра из 2-х слоёв материала :- Унифлекс -ТПП  - Унифлекс ТКП | м2м2 | 45.045.0 |  |
| 8 | Устройство примыканий к вертикаль-ной стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП с обделкой прижимной планкой из оцинкованной стали толщ.=0.7мм, высотой до =0.5м | м2 | 14.0 |  |
| 9 | Уборка и вывоз мусора на расстояние до 10км | т |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
| 1 |  ГАРАЖ № 1 (6 х 22м)Устройство настила из бруса сечением 50 х 100мм с обработкой антипиренами и антисептиками с креплением его анкерами Анкера Дл.=150мм | м.пшт | 176.090 |  |
| 2 | Монтаж профнастила Н-60-1000-0.7 Кровельные саморезы  | м2шт | 150.0500 | ДЛ.=6.7м |
| 3 | Устройство герметизации профлиста-Самоклеющие паралоновые упругие прокладки под профиль Н -60-1000-0.7- мастика «Сизиласт» | м.пкг | 44.05.0 |  |
| 4 | Уборка и вывоз мусора  | т |  |  |

Составил : Валов П.Н.