**Ведомость работ**

Ремонт помещений мастерской по ремонту моторов, здание № 302, цех № 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |  |
|  | | **Мастерская** |  |  |  |
|  | | Стены |  |  |  |
| 1 | | Очистка стен от старой краски | м2 | 181.7 |  |
| 2 | | Ремонт штукатурки стен | м2 | 54.3 |  |
| 3 | | Грунтовка стен, глубокого проникновения | м2 | 181.7 |  |
| 4 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное шпатлевание) сухие растворные смеси | м2 | 181.1 |  |
| 5 | | Окраска масляной краской стен за 2 раза ПФ-115 | м2 | 181.1 |  |
| 6 | | Отделка откоса дверного проема | м2 | 1.2 |  |
|  | | **Потолок** |  |  |  |
| **7** | | Расчистка потолка от старой масляной краски | м2 | 156 |  |
| 8 | | Грунтовка глубокого проникновения | м2 | 156 |  |
|  | | Окраска масляной краской потолка по металлическим конструкциям за 2 раза ПФ-115 | м2 | 156 |  |
|  | | **Окно** |  |  |  |
| 9 | | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 12.6 |  |
|  | | **Дверь** |  |  |  |
| 10 | | Демонтаж деревянной коробки с полотном 2 створчатую в несущей стене | м2 | 3,38 |  |
| 11 | | Установка 2 створчатой двери из ПВХ в несущей стене | м2 | 3.38 |  |
| 12 | | Дверь металлическая в сушильную камеру, окраска масляной краской за 2 раза ПФ-115 с 2 сторон | м2 | 4.62 |  |
| 13 | | Дверь металлическая в 7 кабинет, окраска масляной краской за 2 раза ПФ-115 с 2 сторон | м2 | 4.62 |  |
| 14 | | Дверь деревянную вход на склад окрасить масленой краской ПФ-115 за 2 раза с двух сторон предварительно с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 4 |  |
|  | | **Тамбур** |  |  |  |
|  | | Стены |  |  |  |
| 15 | | Очистка стен от старой краски | м2 | 16.9 |  |
| 16 | | Ремонт штукатурки стен | м2 | 7 |  |
| 17 | | Грунтовка стен, глубокого проникновения | м2 | 16.9 |  |
| 18 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное шпатлевание) сухие растворные смеси | м2 | 16.9 |  |
| 19 | | Окраска масляной краской стен за 2 раза ПФ-115 | м2 | 16.9 |  |
| 20 | | Отделка откоса дверного проема | м2 | 4.3 |  |
|  | | **Потолок** |  |  |  |
| 21 | | Расчистка потолка от старой масляной краски | **м2** | 5.25 |  |
| 22 | | Окраска масляной краской потолка по металлическим конструкциям за 2 раза ПФ-115 | м2 | 5.25 |  |
|  | | **Дверь** |  |  |  |
| 23 | | Демонтаж деревянной коробки с полотном 2 створчатую в несущей стене | м2 | 4 |  |
| 24 | | Установка 2 створчатой двери из ПВХ в несущей стене | м2 | 4 |  |
|  | | **Бытовое помещение № 4** |  |  |  |
|  | | Полы |  |  |  |
| 25 | | Разборка плинтуса деревянного | м. п. | 12 |  |
| 26 | | Разборка покрытий пола из линолеума | м2 | 10.5 |  |
| 27 | | Ремонт полов деревянных с заменой половой доски | м2 | 2 |  |
| 28 | | Устройство покрытия полов из листа OSB-12 | м2 | 10.5 |  |
| 29 | | Устройство покрытия полов из линолеума  ( коммерческий) | м2 | 10.5 |  |
| 30 | | Устройство пластикового плинтуса | м.п | 13.4 |  |
| 31 | | Внутренние углы | шт | 6 |  |
| 32 | | Наружные углы | шт | 2 |  |
| 33 | | соединители | шт | 2 |  |
| 34 | | заглушки | шт | 2 |  |
|  | | Стены |  |  |  |
| 35 | | Очистка стен от старой краски | м2 | 30.07 |  |
| 36 | | Ремонт штукатурки стен | м2 | 5.6 |  |
| 37 | | Грунтовка стен, глубокого проникновения | м2 | 30.07 |  |
| 38 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное шпатлевание) сухие растворные смеси | м2 | 30.07 |  |
| 39 | | Окраска масляной краской стен за 2 раза ПФ-115 | м2 | 30.07 |  |
| 40 | | Отделка откоса дверного проема | м2 | 1 |  |
|  | **Потолок** |  |  |  |
| 41 | Расчистка потолка от старой масляной краски | **м2** | 10.5 |  |
| 42 | Окраска масляной краской потолка по металлическим конструкциям за 2 раза ПФ-115 | м2 | 16.80 |  |
|  | **Дверь** |  |  |  |
| 43 | Демонтаж деревянной коробки с полотном в перегородке | м2 | 1.8 |  |
| 44 | Установка двери из ПВХ внутренних проемах перегородок | м2 | 1.8 |  |
|  | **Бытовое помещение № 6** |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |
| 45 | Разборка плинтуса деревянного | м.п | 14.3 |  |
| 46 | Разборка покрытий пола из линолеума | м2 | 11.6 |  |
| 47 | Ремонт полов деревянных с заменой половой доски | м2 | 3 |  |
| 48 | Устройство покрытия полов из листа OSB-12 | м2 | 11.6 |  |
| 49 | Устройство покрытия полов из линолеума ( коммерческий) | м2 | 11.6 |  |
| 50 | Устройство пластикового плинтуса | м.п | 14.3 |  |
| 51 | Внутренние углы | ш.т | 6 |  |
| 52 | Наружные углы | ш.т | 2 |  |
| 53 | соединители | ш.т | 2 |  |
| 54 | заглушки | ш.т | 2 |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 55 | Очистка стен от старой краски | м2 | 39.2 |  |
| 56 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 12 |  |
| 57 | Грунтовка стен, глубокого проникновения | м2 | 39.2 |  |
| 58 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное шпаклевание) сухие растворные смеси | м2 | 39.2 |  |
| 59 | Окраска масляной краской стен за 2 раза ПФ-115 | м2 | 39.2 |  |
| 60 | Отделка откоса дверного проема | м2 | 1 |  |
|  | **Потолок** |  |  |  |
| 61 | Расчистка потолка от старой масляной краски | **м2** | 11.6 |  |
| 62 | Окраска масляной краской потолка по металлическим конструкциям за 2 раза ПФ-115 | м2 | 11.6 |  |
|  | **Дверь** |  |  |  |
| 63 | Демонтаж деревянной коробки с полотном в перегородке | м2 | 1.8 |  |
| 64 | Установка двери из ПВХ внутренних проемах перегородок 1шт | м2 | 1.8 |  |
|  | **Окно** |  |  |  |
| 65 | Масляная ПФ-115 окраска окон с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 4.2 |  |
|  | **Сушильная камера помещение №9** |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 66 | Очистка стен от старой краски | м2 | 22.1 |  |
| 67 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 22.1 |  |
| 68 | Грунтовка стен глубокого проникновения | м2 | 22.1 |  |
| 69 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное шпаклевание) сухие растворные смеси | м2 | 22.1 |  |
| 70 | Окраска масляной краской стен за 2 раза ПФ-115 | м2 | 22.1 |  |
|  | Потолок |  |  |  |
| 71 | Расчистка потолка от старой масляной краски | **м2** | 5.98 |  |
| 72 | Окраска масляной краской потолка по металлическим конструкциям за 2 раза ПФ-115 | м2 | 5.98 |  |
|  | **Окраска регистров отопления** |  |  |  |
| 73 | Окраска регистров отопления из трубы Ф 89 (74,0\*0,27) | м2/мп | 19.98/  74,0 |  |
| 74 | Окраска труб Ф 32 (49.6\*0,1) | м2 / мп | 5,0/  49,6 |  |
|  |  |  |  |  |

**Инженер группы по ремонту зданий и сооружений Куманяев А.Ф**

**Начальник группы по ремонту зданий и сооружений Валов П.Н.**